Приложение № 1
к Договору подряда № ________
от «     » __________ 2026 г.

[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории парковки _____________________, расположенного по адресу: г. Клин _______

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	
	Цель работ:
	По окончании работ Подрядчик передает Заказчику, отремонтированный объект – асфальтовое покрытие на территории парковки ___________________ по адресу: г.Клин, __________________

	1. 
	Основные данные:

	1.1 

	Основание для проведения работ
	Наличие провалов дорожного полотна.

	1.2.
	Заказчик
	ООО «______________________»

	1.3
	Подрядчик
	

	1.4
	Адрес объекта
	Г. Клин, _________________________

	1.5
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	1.6
	Вид производства работ
	Ремонт

	1.7
	Основные виды строительных работ
	    Ремонт асфальтового покрытия.
    
    
    

	1.7
	Характеристика условий производства работ
	Работы выполняются на территории _________________. Время производства работ по ремонту асфальта – с 08.00 до 18.30. Перед началом выполнения работ необходимо выполнить ограждение места производства работ и расстановку временных указателей, знаков опасной зоны и обхода/объезда зоны выполнения работ. 

	1.8
	Краткая характеристика объекта
	Дорожное асфальтовое покрытие

	1.9
	Исходные данные
	    Данное ТЗ.


	1.10
	Разрабатываемая Подрядчиком документация
	ППР предоставить на утверждение Заказчику в течении 3-х дней после подписания договора

	1.11
	Сроки и этапы производства работ
	Определяются графиком производства работ. 

	2
	Требования к видам работ и материалам

	2.1
	Общие требования к производимым работам
	1. Подрядчику необходимо выехать на объект, предусмотреть полный перечень работ, технических решений и пр. для комплексного завершения работ.
2. Ремонт асфальтового покрытия должен выполняться специализированными организациями на основе проекта производства работ, согласно требованиям СП, ГОСТ, СНиП.
3. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить выполнение подготовительных работ, включая вопросы обеспечения пожарной безопасности.
4. Работы выполнить под контролем службы эксплуатации _______________--. Все работы по включению и отключению сетей согласовать с технической службой_____________-, до начала производства работ.
5. Комплекс ремонтно-строительных работ выполнить с минимальным воздействием на работу ___________________. 
6. Выполнить монтаж временных защитных и ограждающих конструкций (сигнальная лента, отбойники и пр.), препятствующих распространению грязи, пыли.
7. По окончанию работ произвести уборку, очистку от грязи, пыли пр., передать Заказчику готовый к эксплуатации по прямому назначению объект.
8. В случае необходимости предусмотреть демонтаж оборудования, временный перенос коммуникаций, мешающих производству работ с последующим монтажом, с последующим вводом в эксплуатацию.
9. Весь мусор, образующийся в процессе производства работ вывезти с территории объекта в соответствии с законодательством по обращению с отходами, в рамках собственных лимитов.

	2.2
	Требования к качеству работ

	1. При выполнении дорожных работ руководствоваться требованиям ГОСТ 31015-2002 и прочей нормативной документацией.
2. Спецификация используемых материалов, согласовывается с Заказчиком.
3. Ремонт выполнять при температуре воздуха не ниже допустимой для данного ремонтного материала на сухом и чистом покрытии;
4. При вырубке старого покрытия удалить ослабленный материал из всех зон выбоины, где имеются трещины, обломы и выкашивания; карту ремонта очистить и просушить;
5. Формы карты ремонта должны быть правильными, стенки отвесными, а дно ровным; вся поверхность выбоины должна быть обработана вяжущим;
6. Ремонтный материал должен быть уложен при оптимальной температуре для данного вида смеси; толщина слоя должна быть больше глубины выбоины с учётом запаса на коэффициент уплотнения;
7. Ремонтный материал должен быть тщательно выровнен и уплотнён вровень с поверхностью покрытия.
8. Не допускается образование слоя нового материала на старом покрытии у кромки карты.
9.    Стыковочные швы обработать специальной мастикой.
10.  Результатом правильно выполненного ремонта является             высота уложенного слоя после уплотнения, точно равная глубине выбоины без неровностей; правильные геометрические формы и незаметные швы, оптимальное уплотнение уложенного материала и его хорошее соединение с материалом старого покрытия. 
Не допускается:
1.Наличие щелей по контуру карт (между существующим и новым асфальтом).
2.Неаккуратное нанесение гудрона. 
3.Выполнение работ в дождь. Не допускается укладка асфальта на мокрое основание.
4.Не должны иметь колдобин, рубцов, раковин.
5.Выполнение работ без подготовки основания;
7.Несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия.
8.Не обеспечение требуемого сцепления между слоями.


	
	Укладка асфальта
	1. Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см. в местах спаек и примыканий ручным и механизированным способом, с предварительной нарезкой швов алмазными дисками – 35,24 м2
2. Погрузка и вывоз асфальтового скола.
3. Обработка поверхности эмульсией битумной катионной ЭБКД-2 – 35,24 м2
4. Устройство слоя дорожной одежды из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки 2 толщиной 5 см. ручным способом с применением катка – 35,24 м2







Примечания:
· Подрядчику необходимо выехать на Объект, предусмотреть все виды работ, технические решения и используемые материалы, необходимые для комплексного завершения работ, не предусматривающие дополнительные затраты;
· Использовать материалы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, РД и т.д.;
· Не допускается повреждение существующих коммуникаций, отделки, оборудования и пр. за пределами Объекта. Все возникшие повреждения отделки коммуникаций т.п. смежных помещений, должны быть устранены к моменту сдачи Объекта в эксплуатацию;
· Производство и приемку работ выполнять в соответствии с действующими строительными нормами: СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и др.;
· Работы выполнить «под ключ» с гарантийными обязательствами и сдать службе Заказчика;
· Все изменения в данном ТЗ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком до выполнения соответствующих работ.


	Подрядчик:





__________________________/
             м.п.
	Заказчик:

ООО «________________-»



_________________________/
                 м.п.
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Приложение № 2
    к Договору подряда № ___________
от «     » _________ 2026 г. 

Ситуационный план
выполнения работ

[image: ]


	№
	Размер ям
	 

	
	длина (м)
	ширина(м)
	площадь

	1
	0,5
	0,5
	0,25

	1,1
	0,3
	0,3
	0,09

	2
	1,2
	2
	2,4

	3
	0,7
	0,7
	0,49

	4
	0,8
	0,5
	0,4

	5
	2
	0,5
	1

	6
	1,1
	0,6
	0,66

	7
	2,5
	1,6
	4

	7.1
	1,3
	1,3
	1,69

	8
	1
	1
	1

	9
	1,9
	1,5
	2,85

	10
	1,5
	1,5
	2,25

	11
	3
	1,1
	3,3

	12
	3
	3
	9

	13
	2,6
	1,1
	2,86

	14
	2
	0,6
	1,2

	15
	0,6
	3
	1,8

	 
	итого:
	35,24




































Места проведения работ
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До начала приемки работ, к сдаче подлежат следующие документы:
· Документы, подтверждающие качество на все используемые материалы. Копии заверить печатью Подрядчика, надписью «копия верна»; 
· Копии приказов на ответственных лиц;
· Акты освидетельствования скрытых работ;
· Акт выполненных работ 
· Акт сдачи-приемки готового объекта (2 экземпляра);
· Прочая необходимая документация.
· Фотоотчёт

	Подрядчик:





__________________________/
             м.п.
	Заказчик:
ООО «Эдельвейс»



_________________________/
                 м.п.
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